|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REF.** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **VR. UNIT.** | **VR. TOTAL** |
| USSB540-96 | Vigas de 2 Toneladas de capacidad con una longitud de 2.440mm. | 12 | $79.000 | $948.000 |
| USBF4442-240 | Marco con una altura de 6.500mm por 1.000mm de ancho con capacidad de carga de 12Ton con una sección **100mm x 67mm(EMPALMADOS 5.000 mm + 1.500 mm)** | 4 | $453.000 | $1.812.000 |
| CE100X67 | Canal de empalme 76x76 | 8 | $20.000 | $160.000 |
| M12I-110X | Perno de Anclaje | 60 | $3.500 | $210.000 |
| 110 | Instalación 4 marcos 6.5 metros, 36 vigas 2 ton, 13 protectores | 1 | $480.000 | $480.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$       3.610.000** |
| **IVA  19%** | | | | **$          685.900** |
| **TOTAL** | | | | **$       4.295.900** |